ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Apr 19 10:29:37 2002 - RAL Page 1 Run 87 Scan 137 Module 0 (20220170100016)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 20220170100016 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 20220170100016 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

Module 0 20220170100016 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

8.66E-007

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220170100016 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

3.29E-006

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Apr 19 10:29:37 2002 - RAL Page 2 Run 87 Scan 137 Module 0 (20220170100016)

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220170100016 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

2.08E-006

0 20 40 60 80 100 820 825 830 835 840 845 850 Module 0 20220170100016 Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

850mA Typical 850mA Max

0 20 40 60 80 100 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 Module 0 20220170100016 Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

540mA Typical

720mA Max

0 20 40 60 80 100 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Module 0 20220170100016 Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

5.13W Typical

5.79W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Apr 19 10:29:37 2002 - RAL Page 3 Run 87 Scan 137 Module 0 (20220170100016)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1330 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1255 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1398 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1347 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1354 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1362 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1371 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1310 ENC