ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Thu Apr 18 22:01:03 2002 - RAL - Module 20220170100016

Page 1 Run 87 Start Scan 22 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 256

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5

0

0.5 1 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = 60.24 1.414 ± Mean = 1349 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5

0

0.5 1 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5

0

0.5 1 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.262 ± Constant = 11.65 0.1937 ± Mean = 151.8 0.1369 ± Sigma = 2.191 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.263 ± Constant = 11.66 0.1935 ± Mean = 151.9 0.1368 ± Sigma = 2.189 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = 60.24 1.414 ± Mean = 1349 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 1.992 ± Constant = 18.4 0.1227 ± Mean = 61.51 0.08673 ± Sigma = 1.388 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.335 ± Constant = 21.57 0.1046 ± Mean = 62.78 0.07398 ± Sigma = 1.184 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 0 1.414 ± Constant = 60.24 1.414 ± Mean = 1349 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 0 1.414 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 0 1.414 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 0 1.414 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 2.465 ± Constant = 22.77 0.1982 ± Mean = 28.4 0.1401 ± Sigma = 2.242 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 2.813 ± Constant = 25.98 0.1737 ± Mean = 24.89 0.1228 ± Sigma = 1.965 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 0

12.21 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 0

12.21 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 0

12.21 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5

1 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 0 12.21 ± Constant = -30.12 1.414 ± Mean = 1370 147.1 ± Sigma = 28.26 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.258 ± Constant = 57.81 2.602 ± Mean = 1306 1.84 ± Sigma = 29.44 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50

Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.549 ± Constant = 60.49 2.487 ± Mean = 1231 1.759 ± Sigma = 28.14 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Thu Apr 18 22:01:03 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 2 Run 87 Start Scan 22 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Thu Apr 18 22:01:03 2002 - RAL - Module 20220170100016

Page 3 Run 87 Start Scan 22 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.439 ± Constant = 13.29 0.1698 ± Mean = 146.5 0.1201 ± Sigma = 1.921 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.208 ± Constant = 11.16 0.2022 ± Mean = 145.9 0.143 ± Sigma = 2.288 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.255 ± Constant = 11.6 0.1946 ± Mean = 148.9 0.1376 ± Sigma = 2.202 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.343 ± Constant = 12.41 0.1819 ± Mean = 144.2 0.1286 ± Sigma = 2.058 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.304 ± Constant = 12.04 0.1874 ± Mean = 145 0.1325 ± Sigma = 2.12 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.7962 ± Constant = 7.326 0.3069 ± Mean = 151.3 0.217 ± Sigma = 3.458 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.145 ± Constant = 19.82 0.1139 ± Mean = 56.23 0.08052 ± Sigma = 1.288 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25

Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.43 ± Constant = 22.44 0.1006 ± Mean = 56.55 0.0711 ± Sigma = 1.138 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.139 ± Constant = 19.76 0.1142 ± Mean = 59.43 0.08077 ± Sigma = 1.292 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.344 ± Constant = 21.65 0.1042 ± Mean = 55.19 0.0737 ± Sigma = 1.179 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.235 ± Constant = 20.65 0.1093 ± Mean = 56.2 0.07728 ± Sigma = 1.237 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.698 ± Constant = 24.83 0.09055 ± Mean = 62.24 0.06402 ± Sigma = 1.02 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 2.409 ± Constant = 22.26 0.2028 ± Mean = 33.82 0.1434 ± Sigma = 2.294 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 2.712 ± Constant = 25.05 0.1802 ± Mean = 32.48 0.1274 ± Sigma = 2.039 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 2.692 ± Constant = 24.87 0.1815 ± Mean = 29.4 0.1283 ± Sigma = 2.053 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 2.543 ± Constant = 23.49 0.1921 ± Mean = 33.7 0.1358 ± Sigma = 2.174 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 2.608 ± Constant = 24.1 0.1873 ± Mean = 32.66 0.1324 ± Sigma = 2.119 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 1.747 ± Constant = 16.14 0.2796 ± Mean = 26.38 0.1977 ± Sigma = 3.164 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.915 ± Constant = 54.21 2.753 ± Mean = 1405 1.947 ± Sigma = 30.91 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.373 ± Constant = 49.64 3.031 ± Mean = 1395 2.143 ± Sigma = 34.29 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.994 ± Constant = 55.37 2.717 ± Mean = 1370 1.921 ± Sigma = 30.74 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.152 ± Constant = 56.82 2.648 ± Mean = 1398 1.872 ± Sigma = 29.95 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.145 ± Constant = 47.15 3.166 ± Mean = 1424 2.239 ± Sigma = 35.54 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.784 ± Constant = 53.43 2.816 ± Mean = 1316 1.991 ± Sigma = 31.86 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Thu Apr 18 22:01:03 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 4 Run 87 Start Scan 22 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0