ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Apr 19 04:01:03 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 1 Run 87 Start Scan 58 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 256

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 -183

x10Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = 40.52 1.414 ± Mean = 1276 218.7 ± Sigma = 42.01

Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 ± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5

0

0.5 1 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5

0

0.5 1 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.325 ± Constant = 12.23 0.1845 ± Mean = 150.8 0.1304 ± Sigma = 2.087 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.247 ± Constant = 11.52 0.1959 ± Mean = 151.7 0.1385 ± Sigma = 2.216 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

0.2^{-168} x10 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = 40.52 1.414 ± Mean = 1276 218.7 ± Sigma = 42.01 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.206 ± Constant = 20.38 0.1108 ± Mean = 60.74 0.07831 ± Sigma = 1.253 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.439 ± Constant = 22.53 0.1002 ± Mean = 62.72 0.07082 ± Sigma = 1.133 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

-168

x10Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 0 1.414 ± Constant = 40.52 1.414 ± Mean = 1276 218.7 ± Sigma = 42.01

Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 0 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 2.48 ± Constant = 22.91 0.197 ± Mean = 28.88 0.1393 ± Sigma = 2.229 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 2.778 ± Constant = 25.67 0.1759 ± Mean = 24.9 0.1243 ± Sigma = 1.99 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 0}

17.19 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

309.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5

1 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.369e+013 1.414 ± Mean = 1262

287.2 ± Sigma = 1.19

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 7.099 ± Constant = 65.6 2.294 ± Mean = 1289 1.62 ± Sigma = 25.95 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.924 ± Constant = 63.97 2.352 ± Mean = 1222 1.662 ± Sigma = 26.61 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Apr 19 04:01:03 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 2 Run 87 Start Scan 58 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Apr 19 04:01:03 2002 - RAL - Module 20220170100016

Page 3 Run 87 Start Scan 58 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.459 ± Constant = 13.48 0.1675 ± Mean = 146.3 0.1184 ± Sigma = 1.894 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.189 ± Constant = 10.99 0.2054 ± Mean = 145.8 0.1453 ± Sigma = 2.324 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.26 ± Constant = 11.64 0.1938 ± Mean = 148.8 0.137 ± Sigma = 2.193 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.403 ± Constant = 12.96 0.1742 ± Mean = 144.1 0.1231 ± Sigma = 1.97 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.316 ± Constant = 12.16 0.1856 ± Mean = 144.9 0.1312 ± Sigma = 2.1 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.8073 ± Constant = 7.428 0.3026 ± Mean = 151 0.214 ± Sigma = 3.41 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.379 ± Constant = 21.98 0.1027 ± Mean = 56.33 0.0726 ± Sigma = 1.162 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.396 ± Constant = 22.14 0.1019 ± Mean = 56.6 0.07208 ± Sigma = 1.153 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.139 ± Constant = 19.75 0.1142 ± Mean = 59.36 0.08078 ± Sigma = 1.292 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.522 ± Constant = 23.29 0.09689 ± Mean = 55.29 0.06851 ± Sigma = 1.096 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.348 ± Constant = 21.69 0.1041 ± Mean = 56.33 0.07357 ± Sigma = 1.177 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.818 ± Constant = 25.93 0.0867 ± Mean = 62.13 0.0613 ± Sigma = 0.977 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 2.454 ± Constant = 22.67 0.1991 ± Mean = 33.55 0.1408 ± Sigma = 2.253 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 2.713 ± Constant = 25.06 0.1801 ± Mean = 32.36 0.1273 ± Sigma = 2.038 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 2.671 ± Constant = 24.68 0.1829 ± Mean = 29.35 0.1293 ± Sigma = 2.069 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 2.547 ± Constant = 23.53 0.1918 ± Mean = 33.48 0.1356 ± Sigma = 2.17 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 2.586 ± Constant = 23.89 0.1889 ± Mean = 32.3 0.1336 ± Sigma = 2.137 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 1.577 ± Constant = 14.56 0.3099 ± Mean = 26.4 0.2191 ± Sigma = 3.506 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.113 ± Constant = 46.86 3.186 ± Mean = 1398 2.252 ± Sigma = 35.76 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

4.931 ± Constant = 45.55 3.303 ± Mean = 1389 2.335 ± Sigma = 37.37 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

6.469 ± Constant = 59.76 2.518 ± Mean = 1362 1.78 ± Sigma = 28.48 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.339 ± Constant = 58.55 2.57 ± Mean = 1398 1.817 ± Sigma = 29.07 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.114 ± Constant = 46.87 3.185 ± Mean = 1416 2.252 ± Sigma = 35.75 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.631 ± Constant = 52.01 2.892 ± Mean = 1298 2.045 ± Sigma = 32.72 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Apr 19 04:01:03 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 4 Run 87 Start Scan 58 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0