ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Apr 19 08:01:01 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 1 Run 87 Start Scan 82 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 256

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

0

Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = 46.88 1.414 ± Mean = 1273 189 ± Sigma = 36.31 ± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5

0

0.5 1 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5

0

0.5 1 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.28 ± Constant = 11.82 0.1909 ± Mean = 151.2 0.135 ± Sigma = 2.16 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.224 ± Constant = 11.3 0.1996 ± Mean = 151.3 0.1412 ± Sigma = 2.259 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0

Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = 46.88 1.414 ± Mean = 1273 189 ± Sigma = 36.31 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.044 ± Constant = 18.88 0.1195 ± Mean = 61.68 0.08451 ± Sigma = 1.352 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.299 ± Constant = 21.24 0.1063 ± Mean = 63 0.07513 ± Sigma = 1.202 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0

Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 0 1.414 ± Constant = 46.88 1.414 ± Mean = 1273 189 ± Sigma = 36.31 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 2.391 ± Constant = 22.09 0.2044 ± Mean = 27.83 0.1445 ± Sigma = 2.312 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 2.718 ± Constant = 25.11 0.1798 ± Mean = 24.26 0.1271 ± Sigma = 2.034 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 0}

19.89 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

267.3 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5

1 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.188e+013 1.414 ± Mean = 1191

248.2 ± Sigma = 1.029

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50

Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.119 ± Constant = 56.52 2.662 ± Mean = 1280 1.882 ± Sigma = 30.11 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.421 ± Constant = 59.31 2.537 ± Mean = 1205 1.794 ± Sigma = 28.7 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Apr 19 08:01:01 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 2 Run 87 Start Scan 82 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Apr 19 08:01:01 2002 - RAL - Module 20220170100016

Page 3 Run 87 Start Scan 82 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.453 ± Constant = 13.42 0.1681 ± Mean = 145.9 0.1189 ± Sigma = 1.902 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.177 ± Constant = 10.87 0.2077 ± Mean = 145.3 0.1468 ± Sigma = 2.349 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.293 ± Constant = 11.94 0.189 ± Mean = 148.4 0.1336 ± Sigma = 2.138 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.34 ± Constant = 12.37 0.1824 ± Mean = 143.7 0.129 ± Sigma = 2.063 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.286 ± Constant = 11.88 0.1899 ± Mean = 144.4 0.1343 ± Sigma = 2.149 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.755 ± Constant = 6.947 0.3236 ± Mean = 150.4 0.2288 ± Sigma = 3.647 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.152 ± Constant = 19.88 0.1135 ± Mean = 56.56 0.08025 ± Sigma = 1.284 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.41 ± Constant = 22.26 0.1014 ± Mean = 56.83 0.07168 ± Sigma = 1.147 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.091 ± Constant = 19.32 0.1168 ± Mean = 59.56 0.08259 ± Sigma = 1.322 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.501 ± Constant = 23.1 0.0977 ± Mean = 55.47 0.06908 ± Sigma = 1.105 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.211 ± Constant = 20.43 0.1105 ± Mean = 56.52 0.07811 ± Sigma = 1.25 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.772 ± Constant = 25.5 0.08815 ± Mean = 62.53 0.06233 ± Sigma = 0.9934 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 2.364 ± Constant = 21.84 0.2067 ± Mean = 33.03 0.1461 ± Sigma = 2.338 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 2.703 ± Constant = 24.97 0.1808 ± Mean = 31.77 0.1278 ± Sigma = 2.045 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 2.471 ± Constant = 22.83 0.1977 ± Mean = 28.84 0.1398 ± Sigma = 2.237 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 2.524 ± Constant = 23.32 0.1936 ± Mean = 33.02 0.1369 ± Sigma = 2.19 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 2.59 ± Constant = 23.92 0.1887 ± Mean = 31.85 0.1334 ± Sigma = 2.134 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 1.652 ± Constant = 15.26 0.2958 ± Mean = 25.45 0.2092 ± Sigma = 3.347 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.381 ± Constant = 49.31 3.027 ± Mean = 1373 2.14 ± Sigma = 33.98 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.044 ± Constant = 46.59 3.229 ± Mean = 1362 2.283 ± Sigma = 36.53 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.89 ± Constant = 54.41 2.765 ± Mean = 1346 1.955 ± Sigma = 31.28 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.055 ± Constant = 55.94 2.69 ± Mean = 1370 1.902 ± Sigma = 30.43 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.993 ± Constant = 45.76 3.262 ± Mean = 1386 2.307 ± Sigma = 36.62 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.334 ± Constant = 40.04 3.758 ± Mean = 1272 2.657 ± Sigma = 42.51 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Apr 19 08:01:01 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 4 Run 87 Start Scan 82 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0