ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Apr 19 10:01:09 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 1 Run 87 Start Scan 96 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 256

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 256

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 -177

x10Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = 40.04 1.414 ± Mean = 1272 221.3 ± Sigma = 42.51

Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 ± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5

0

0.5 1 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5

0

0.5 1 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.267 ± Constant = 11.71 0.1928 ± Mean = 151.6 0.1363 ± Sigma = 2.181 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.223 ± Constant = 11.3 0.1997 ± Mean = 151.8 0.1412 ± Sigma = 2.259 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

-163 x10 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = 40.04 1.414 ± Mean = 1272 221.3 ± Sigma = 42.51 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.145 ± Constant = 19.82 0.1139 ± Mean = 61.5 0.08053 ± Sigma = 1.288 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.326 ± Constant = 21.48 0.105 ± Mean = 62.79 0.07428 ± Sigma = 1.189 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22^{-163} x10Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 0 1.414 ± Constant = 40.04 1.414 ± Mean = 1272 221.3 ± Sigma = 42.51

Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 0 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1

-0.5 0

0.5

1 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5 1 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 2.56 ± Constant = 23.65 0.1908 ± Mean = 28.2 0.1349 ± Sigma = 2.159 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 2.759 ± Constant = 25.49 0.1771 ± Mean = 24.78 0.1252 ± Sigma = 2.004 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 0}

16.99 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

312.9 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1

-0.5

0 0.5

1 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 0}

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1 -0.5

0

0.5

1 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 0

1.414 ± Constant = -1.159e+015 1.414 ± Mean = 1317

290.6 ± Sigma = 1.204

± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.322 ± Constant = 58.4 2.576 ± Mean = 1294 1.822 ± Sigma = 29.15 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.426 ± Constant = 59.36 2.534 ± Mean = 1223 1.792 ± Sigma = 28.67 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Apr 19 10:01:09 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 2 Run 87 Start Scan 96 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Apr 19 10:01:09 2002 - RAL - Module 20220170100016

Page 3 Run 87 Start Scan 96 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.433 ± Constant = 13.24 0.1704 ± Mean = 146.2 0.1205 ± Sigma = 1.928 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.15 ± Constant = 10.62 0.2124 ± Mean = 145.6 0.1502 ± Sigma = 2.404 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.271 ± Constant = 11.74 0.1922 ± Mean = 148.8 0.1359 ± Sigma = 2.175 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.317 ± Constant = 12.17 0.1854 ± Mean = 143.9 0.1311 ± Sigma = 2.098 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.281 ± Constant = 11.83 0.1907 ± Mean = 144.7 0.1348 ± Sigma = 2.158 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.7688 ± Constant = 7.074 0.3178 ± Mean = 150.9 0.2247 ± Sigma = 3.581 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.232 ± Constant = 20.62 0.1094 ± Mean = 56.38 0.07738 ± Sigma = 1.238 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25

Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.304 ± Constant = 21.28 0.106 ± Mean = 56.66 0.07497 ± Sigma = 1.2 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.076 ± Constant = 19.18 0.1177 ± Mean = 59.48 0.08321 ± Sigma = 1.331 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.49 ± Constant = 23 0.09811 ± Mean = 55.2 0.06937 ± Sigma = 1.11 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.223 ± Constant = 20.53 0.1099 ± Mean = 56.23 0.07772 ± Sigma = 1.244 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.707 ± Constant = 24.91 0.09025 ± Mean = 62.33 0.06382 ± Sigma = 1.017 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 2.328 ± Constant = 21.5 0.2099 ± Mean = 33.41 0.1484 ± Sigma = 2.375 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 2.635 ± Constant = 24.34 0.1854 ± Mean = 32.14 0.1311 ± Sigma = 2.098 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 2.593 ± Constant = 23.96 0.1884 ± Mean = 29.05 0.1332 ± Sigma = 2.132 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 2.692 ± Constant = 24.86 0.1815 ± Mean = 33.53 0.1284 ± Sigma = 2.054 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 2.716 ± Constant = 25.09 0.1799 ± Mean = 32.35 0.1272 ± Sigma = 2.035 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 1.72 ± Constant = 15.89 0.284 ± Mean = 26.02 0.2008 ± Sigma = 3.214 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.439 ± Constant = 49.85 2.995 ± Mean = 1388 2.118 ± Sigma = 33.61 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.073 ± Constant = 46.86 3.211 ± Mean = 1379 2.27 ± Sigma = 36.32 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

6.047 ± Constant = 55.86 2.693 ± Mean = 1359 1.904 ± Sigma = 30.47 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.147 ± Constant = 56.79 2.649 ± Mean = 1377 1.873 ± Sigma = 29.97 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.935 ± Constant = 45.22 3.301 ± Mean = 1406 2.334 ± Sigma = 37.05 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.018 ± Constant = 55.59 2.706 ± Mean = 1300 1.914 ± Sigma = 30.62 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Apr 19 10:01:09 2002 - RAL - Module 20220170100016 Page 4 Run 87 Start Scan 96 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0