ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Apr 23 16:43:32 2002 - RAL Page 1 Run 368 Scan 2 Module 1 (20220170100028)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 1 20220170100028 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 1 20220170100028 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 1 20220170100028 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

7.43E-006

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 1 20220170100028 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

7.46E-006

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Apr 23 16:43:32 2002 - RAL Page 2 Run 368 Scan 2 Module 1 (20220170100028)

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 1 20220170100028 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

7.44E-006

0 20 40 60 80 100 880 890 900 910 920 930 940 Module 1 20220170100028 Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

930mA Typical

940mA Max

0 20 40 60 80 100 500 550 600 650 700 750 Module 1 20220170100028 Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

490mA Typical

760mA Max

0 20 40 60 80 100 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 Module 1 20220170100028 Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

6

5.21W Typical

6.19W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Apr 23 16:43:32 2002 - RAL Page 3 Run 368 Scan 2 Module 1 (20220170100028)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1412 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1429 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1361 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1428 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1462 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1423 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1425 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1399 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1329 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1441 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1457 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1515 ENC