ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Apr 23 16:53:49 2002 - RAL Page 1 Run 368 Scan 3 Module 1 (20220170100028)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 1 20220170100028 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 1 20220170100028 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 1 20220170100028 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

0.00E+000

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 1 20220170100028 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

0.00E+000

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Apr 23 16:53:49 2002 - RAL Page 2 Run 368 Scan 3 Module 1 (20220170100028)

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 1 20220170100028 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

0.00E+000

0 2 4 6 8 10 880 882 884 886 888 890 Module 1 20220170100028 Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

890mA Typical 890mA Max

0 2 4 6 8 10 620 625 630 635 640 645 650 655 660 Module 1 20220170100028 Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

660mA Typical

660mA Max

0 2 4 6 8 10

5.55 5.6 5.65 5.7 5.75

Module 1 20220170100028 Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

5.76W Typical

5.76W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Apr 23 16:53:49 2002 - RAL Page 3 Run 368 Scan 3 Module 1 (20220170100028)