ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Apr 23 12:29:18 2002 - RAL - Module 20220170100028

Page 1 Run 367 Start Scan 43 Module 1 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.136 ± Constant = 10.49 0.2151 ± Mean = 137.1 0.1521 ± Sigma = 2.433 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.606 ± Constant = 14.84 0.1521 ± Mean = 137.9 0.1075 ± Sigma = 1.721 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.12 ± Constant = 10.35 0.218 ± Mean = 137.7 0.1542 ± Sigma = 2.467 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.728 ± Constant = 15.96 0.1414 ± Mean = 138.1 0.09997 ± Sigma = 1.6 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.678 ± Constant = 15.5 0.1456 ± Mean = 136.9 0.103 ± Sigma = 1.648 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.805 ± Constant = 16.68 0.1353 ± Mean = 135.7 0.09568 ± Sigma = 1.531 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.7 ± Constant = 24.94 0.09048 ± Mean = 50.38 0.06397 ± Sigma = 1.024 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.226 ± Constant = 20.56 0.1098 ± Mean = 52.59 0.07761 ± Sigma = 1.242 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.682 ± Constant = 24.77 0.09111 ± Mean = 50.74 0.06442 ± Sigma = 1.031 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.32 ± Constant = 21.43 0.1053 ± Mean = 52.77 0.07446 ± Sigma = 1.191 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.395 ± Constant = 22.12 0.102 ± Mean = 51.49 0.07213 ± Sigma = 1.154 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.641 ± Constant = 24.39 0.09252 ± Mean = 49.75 0.06542 ± Sigma = 1.047 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 2.228 ± Constant = 20.58 0.2193 ± Mean = 34.48 0.1551 ± Sigma = 2.481 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 3.324 ± Constant = 30.71 0.147 ± Mean = 32.37 0.1039 ± Sigma = 1.663 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 2.305 ± Constant = 21.29 0.212 ± Mean = 34.89 0.1499 ± Sigma = 2.399 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 3.007 ± Constant = 27.78 0.1625 ± Mean = 32.16 0.1149 ± Sigma = 1.838 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 3.16 ± Constant = 29.19 0.1546 ± Mean = 33.4 0.1093 ± Sigma = 1.749 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 3.451 ± Constant = 31.88 0.1416 ± Mean = 35.11 0.1001 ± Sigma = 1.602 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.693 ± Constant = 52.59 2.861 ± Mean = 1497 2.023 ± Sigma = 32.37 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

4.954 ± Constant = 45.58 3.288 ± Mean = 1483 2.325 ± Sigma = 37.05 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

4.655 ± Constant = 43 3.499 ± Mean = 1492 2.474 ± Sigma = 39.58 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.355 ± Constant = 40.23 3.74 ± Mean = 1494 2.644 ± Sigma = 42.31 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.335 ± Constant = 40.04 3.757 ± Mean = 1512 2.657 ± Sigma = 42.51 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 3.907 ± Constant = 36.09 4.168 ± Mean = 1506 2.947 ± Sigma = 47.16 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Apr 23 12:29:18 2002 - RAL - Module 20220170100028 Page 2 Run 367 Start Scan 43 Module 1 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Apr 23 12:29:18 2002 - RAL - Module 20220170100028

Page 3 Run 367 Start Scan 43 Module 1 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 765

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.776 ± Constant = 16.41 0.1375 ± Mean = 134.4 0.09726 ± Sigma = 1.556 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.662 ± Constant = 15.35 0.147 ± Mean = 136.8 0.1039 ± Sigma = 1.663 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.452 ± Constant = 13.36 0.1682 ± Mean = 138.8 0.1189 ± Sigma = 1.896 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.568 ± Constant = 14.43 0.1558 ± Mean = 134.5 0.1102 ± Sigma = 1.756 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.459 ± Constant = 13.42 0.1675 ± Mean = 135.4 0.1184 ± Sigma = 1.887 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.718 ± Constant = 15.87 0.1422 ± Mean = 134.6 0.1006 ± Sigma = 1.609 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.338 ± Constant = 21.59 0.1045 ± Mean = 49.73 0.0739 ± Sigma = 1.182 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.551 ± Constant = 23.57 0.09576 ± Mean = 50.88 0.06771 ± Sigma = 1.083 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 127

2.226 ± Constant = 20.49 0.1097 ± Mean = 51.84 0.07759 ± Sigma = 1.237 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.842 ± Constant = 16.94 0.1327 ± Mean = 49.32 0.0938 ± Sigma = 1.495 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.395 ± Constant = 21.95 0.102 ± Mean = 49.12 0.07213 ± Sigma = 1.145 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.201 ± Constant = 20.33 0.111 ± Mean = 49.23 0.0785 ± Sigma = 1.256 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 3.297 ± Constant = 30.45 0.1482 ± Mean = 35.02 0.1048 ± Sigma = 1.677 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 3.395 ± Constant = 31.36 0.1439 ± Mean = 33.93 0.1018 ± Sigma = 1.628 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 127 3.216 ± Constant = 29.59 0.1519 ± Mean = 32.89 0.1074 ± Sigma = 1.712 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 127 2.813 ± Constant = 25.88 0.1737 ± Mean = 34.85 0.1228 ± Sigma = 1.958 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 127 2.882 ± Constant = 26.52 0.1695 ± Mean = 35.33 0.1199 ± Sigma = 1.91 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 3.002 ± Constant = 27.73 0.1628 ± Mean = 35.7 0.1151 ± Sigma = 1.842 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.026 ± Constant = 46.42 3.241 ± Mean = 1547 2.292 ± Sigma = 36.67 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

4.514 ± Constant = 41.69 3.608 ± Mean = 1504 2.551 ± Sigma = 40.82 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 127

5.495 ± Constant = 50.56 2.964 ± Mean = 1468 2.096 ± Sigma = 33.4 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.021 ± Constant = 37 4.05 ± Mean = 1512 2.864 ± Sigma = 45.65 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.223 ± Constant = 38.85 3.857 ± Mean = 1517 2.727 ± Sigma = 43.47 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.562 ± Constant = 42.14 3.57 ± Mean = 1501 2.524 ± Sigma = 40.39 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Apr 23 12:29:18 2002 - RAL - Module 20220170100028 Page 4 Run 367 Start Scan 43 Module 1 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0