ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Mon Mar 11 13:45:58 2002 - RAL - Module 20220170100034

Page 1 Run 341 Start Scan 43 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.754 ± Constant = 16.2 0.1393 ± Mean = 152 0.09851 ± Sigma = 1.576 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.647 ± Constant = 15.21 0.1483 ± Mean = 152.3 0.1049 ± Sigma = 1.678 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.663 ± Constant = 15.36 0.1469 ± Mean = 152.2 0.1039 ± Sigma = 1.662 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.697 ± Constant = 15.68 0.1439 ± Mean = 149 0.1018 ± Sigma = 1.629 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.607 ± Constant = 14.85 0.152 ± Mean = 150 0.1075 ± Sigma = 1.72 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.473 ± Constant = 13.61 0.1658 ± Mean = 149.6 0.1172 ± Sigma = 1.876 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.512 ± Constant = 23.2 0.09725 ± Mean = 58.91 0.06877 ± Sigma = 1.1 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.474 ± Constant = 22.85 0.09876 ± Mean = 58.96 0.06983 ± Sigma = 1.117 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.734 ± Constant = 25.26 0.08935 ± Mean = 58.79 0.06318 ± Sigma = 1.011 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.176 ± Constant = 20.1 0.1123 ± Mean = 57.32 0.07939 ± Sigma = 1.27 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.41 ± Constant = 22.26 0.1014 ± Mean = 56.87 0.07168 ± Sigma = 1.147 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.645 ± Constant = 24.34 0.09237 ± Mean = 57.08 0.06531 ± Sigma = 1.041 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 3.806 ± Constant = 35.16 0.1284 ± Mean = 32.13 0.09077 ± Sigma = 1.452 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 3.581 ± Constant = 33.08 0.1364 ± Mean = 32.27 0.09647 ± Sigma = 1.544 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 3.814 ± Constant = 35.23 0.1281 ± Mean = 32.84 0.09058 ± Sigma = 1.449 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 2.988 ± Constant = 27.6 0.1635 ± Mean = 33.67 0.1156 ± Sigma = 1.85 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 3.81 ± Constant = 35.19 0.1283 ± Mean = 34.69 0.09068 ± Sigma = 1.451 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 2.969 ± Constant = 27.42 0.1646 ± Mean = 34.22 0.1164 ± Sigma = 1.862 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.991 ± Constant = 55.34 2.718 ± Mean = 1326 1.922 ± Sigma = 30.76 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

6.144 ± Constant = 56.76 2.651 ± Mean = 1335 1.874 ± Sigma = 29.99 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.151 ± Constant = 47.58 3.162 ± Mean = 1341 2.236 ± Sigma = 35.77 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.022 ± Constant = 55.62 2.705 ± Mean = 1341 1.912 ± Sigma = 30.6 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.918 ± Constant = 54.67 2.752 ± Mean = 1353 1.946 ± Sigma = 31.14 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.346 ± Constant = 49.38 3.047 ± Mean = 1320 2.154 ± Sigma = 34.47 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Mon Mar 11 13:45:58 2002 - RAL - Module 20220170100034 Page 2 Run 341 Start Scan 43 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Mon Mar 11 13:45:58 2002 - RAL - Module 20220170100034

Page 3 Run 341 Start Scan 43 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.815 ± Constant = 16.76 0.1346 ± Mean = 150.5 0.0952 ± Sigma = 1.523 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.724 ± Constant = 15.93 0.1417 ± Mean = 149 0.1002 ± Sigma = 1.603 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.583 ± Constant = 14.63 0.1543 ± Mean = 149.6 0.1091 ± Sigma = 1.746 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.549 ± Constant = 14.31 0.1577 ± Mean = 152 0.1115 ± Sigma = 1.784 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.228 ± Constant = 11.34 0.199 ± Mean = 153.3 0.1407 ± Sigma = 2.252 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.293 ± Constant = 11.95 0.1889 ± Mean = 149.1 0.1335 ± Sigma = 2.137 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.621 ± Constant = 24.21 0.09322 ± Mean = 57.41 0.06591 ± Sigma = 1.055 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.365 ± Constant = 21.85 0.1033 ± Mean = 56.54 0.07303 ± Sigma = 1.168 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.378 ± Constant = 21.96 0.1028 ± Mean = 56.31 0.07266 ± Sigma = 1.163 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.381 ± Constant = 21.99 0.1026 ± Mean = 57.5 0.07255 ± Sigma = 1.161 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.41 ± Constant = 22.26 0.1014 ± Mean = 57.77 0.07169 ± Sigma = 1.147 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.167 ± Constant = 20.02 0.1127 ± Mean = 55.46 0.07972 ± Sigma = 1.276 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 3.435 ± Constant = 31.73 0.1422 ± Mean = 33.74 0.1006 ± Sigma = 1.609 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 3.385 ± Constant = 31.26 0.1444 ± Mean = 34.86 0.1021 ± Sigma = 1.633 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 3.326 ± Constant = 30.73 0.1469 ± Mean = 34.94 0.1039 ± Sigma = 1.662 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 3.139 ± Constant = 29 0.1557 ± Mean = 34.51 0.1101 ± Sigma = 1.761 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 2.582 ± Constant = 23.85 0.1893 ± Mean = 34.46 0.1338 ± Sigma = 2.141 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 2.402 ± Constant = 22.19 0.2034 ± Mean = 36.22 0.1438 ± Sigma = 2.301 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.397 ± Constant = 49.85 3.018 ± Mean = 1307 2.134 ± Sigma = 34.14 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.128 ± Constant = 47.37 3.176 ± Mean = 1340 2.245 ± Sigma = 35.93 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.55 ± Constant = 51.27 2.934 ± Mean = 1341 2.075 ± Sigma = 33.2 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.295 ± Constant = 48.92 3.076 ± Mean = 1342 2.175 ± Sigma = 34.8 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50

Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.336 ± Constant = 58.53 2.57 ± Mean = 1326 1.818 ± Sigma = 29.08 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.358 ± Constant = 58.74 2.561 ± Mean = 1279 1.811 ± Sigma = 28.98 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Mon Mar 11 13:45:58 2002 - RAL - Module 20220170100034 Page 4 Run 341 Start Scan 43 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0