ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Apr 23 04:44:41 2002 - RAL - Module 20220170100042

Page 1 Run 88 Start Scan 82 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.2975 ± Constant = 2.748 0.8212 ± Mean = 139.6 0.5807 ± Sigma = 9.291 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3296 ± Constant = 3.045 0.7412 ± Mean = 136.8 0.5241 ± Sigma = 8.386 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3392 ± Constant = 3.132 0.7205 ± Mean = 134.3 0.5096 ± Sigma = 8.152 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.29 ± Constant = 2.679 0.8424 ± Mean = 133.1 0.5957 ± Sigma = 9.531 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3402 ± Constant = 3.142 0.7182 ± Mean = 136.2 0.5078 ± Sigma = 8.125 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.378 ± Constant = 3.492 0.6463 ± Mean = 131.9 0.457 ± Sigma = 7.312 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.205 ± Constant = 20.37 0.1108 ± Mean = 63.9 0.07835 ± Sigma = 1.254 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.32 ± Constant = 21.43 0.1053 ± Mean = 59.62 0.07447 ± Sigma = 1.192 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.462 ± Constant = 22.74 0.09924 ± Mean = 60.84 0.07017 ± Sigma = 1.123 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.553 ± Constant = 23.59 0.09568 ± Mean = 59.5 0.06765 ± Sigma = 1.083 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.289 ± Constant = 21.14 0.1067 ± Mean = 62.15 0.07547 ± Sigma = 1.208 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.303 ± Constant = 21.27 0.1061 ± Mean = 60.09 0.07501 ± Sigma = 1.2 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6692 ± Constant = 5.891 1.173 ± Mean = 11.17 0.8785 ± Sigma = 8.632 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6864 ± Constant = 6.142 0.7747 ± Mean = 18.46 0.598 ± Sigma = 8.221 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7835 ± Constant = 6.898 0.7832 ± Mean = 12.64 0.6188 ± Sigma = 7.301 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 0.5944 ± Constant = 5.254 1.189 ± Mean = 14.16 0.9174 ± Sigma = 9.748 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7221 ± Constant = 6.428 1.038 ± Mean = 11 0.7886 ± Sigma = 8.088 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 0.9444 ± Constant = 8.435 0.5807 ± Mean = 12.59 0.4538 ± Sigma = 6.022 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.926 ± Constant = 54.75 2.748 ± Mean = 1269 1.943 ± Sigma = 31.09 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.252 ± Constant = 48.52 3.101 ± Mean = 1401 2.193 ± Sigma = 35.08 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.448 ± Constant = 50.32 2.99 ± Mean = 1332 2.114 ± Sigma = 33.83 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.47 ± Constant = 59.77 2.517 ± Mean = 1374 1.78 ± Sigma = 28.48 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50

Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.208 ± Constant = 57.35 2.624 ± Mean = 1291 1.855 ± Sigma = 29.68 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.858 ± Constant = 54.12 2.78 ± Mean = 1284 1.966 ± Sigma = 31.45 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Apr 23 04:44:41 2002 - RAL - Module 20220170100042 Page 2 Run 88 Start Scan 82 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Apr 23 04:44:41 2002 - RAL - Module 20220170100042

Page 3 Run 88 Start Scan 82 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3415 ± Constant = 3.155 0.7154 ± Mean = 134.9 0.5058 ± Sigma = 8.094 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3823 ± Constant = 3.532 0.639 ± Mean = 131.3 0.4518 ± Sigma = 7.23 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.314 ± Constant = 2.89 0.7809 ± Mean = 130.6 0.5526 ± Sigma = 8.834 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3279 ± Constant = 3.028 0.7452 ± Mean = 131.5 0.5269 ± Sigma = 8.431 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3573 ± Constant = 3.3 0.6838 ± Mean = 130.8 0.4835 ± Sigma = 7.736 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.352 ± Constant = 3.243 0.6959 ± Mean = 128.8 0.4924 ± Sigma = 7.873 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.504 ± Constant = 23.13 0.09757 ± Mean = 59.39 0.06899 ± Sigma = 1.104 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.086 ± Constant = 19.27 0.1171 ± Mean = 59.35 0.0828 ± Sigma = 1.325 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.264 ± Constant = 20.92 0.1079 ± Mean = 59.05 0.07629 ± Sigma = 1.221 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.504 ± Constant = 23.13 0.09757 ± Mean = 59.39 0.06899 ± Sigma = 1.104 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.025 ± Constant = 18.7 0.1207 ± Mean = 58.79 0.08531 ± Sigma = 1.365 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.718 ± Constant = 25.11 0.08989 ± Mean = 57.47 0.06356 ± Sigma = 1.017 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6639 ± Constant = 5.99 0.927 ± Mean = 15.23 0.7323 ± Sigma = 8.832 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 0.9485 ± Constant = 8.512 0.5681 ± Mean = 13.03 0.4412 ± Sigma = 5.994 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6456 ± Constant = 5.966 1.359 ± Mean = 10.83 0.9796 ± Sigma = 9.394 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7233 ± Constant = 6.427 0.9481 ± Mean = 12.09 0.7369 ± Sigma = 8.044 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 0.8502 ± Constant = 7.59 0.6779 ± Mean = 12.88 0.5351 ± Sigma = 6.761 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7077 ± Constant = 6.448 0.9774 ± Mean = 12.55 0.7582 ± Sigma = 8.433 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.802 ± Constant = 53.6 2.807 ± Mean = 1345 1.985 ± Sigma = 31.76 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.705 ± Constant = 52.7 2.855 ± Mean = 1378 2.019 ± Sigma = 32.3 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50

Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

6.191 ± Constant = 57.19 2.631 ± Mean = 1386 1.86 ± Sigma = 29.76 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.269 ± Constant = 48.68 3.091 ± Mean = 1378 2.185 ± Sigma = 34.97 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.924 ± Constant = 54.72 2.749 ± Mean = 1321 1.944 ± Sigma = 31.11 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.126 ± Constant = 56.59 2.659 ± Mean = 1337 1.88 ± Sigma = 30.08 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Apr 23 04:44:41 2002 - RAL - Module 20220170100042 Page 4 Run 88 Start Scan 82 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0