ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Apr 23 08:44:39 2002 - RAL - Module 20220170100042

Page 1 Run 88 Start Scan 106 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.2977 ± Constant = 2.75 0.8206 ± Mean = 139.6 0.5802 ± Sigma = 9.284 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3283 ± Constant = 3.033 0.7441 ± Mean = 136.8 0.5262 ± Sigma = 8.419 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3407 ± Constant = 3.147 0.7171 ± Mean = 134.3 0.507 ± Sigma = 8.113 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.2904 ± Constant = 2.683 0.8412 ± Mean = 133.1 0.5948 ± Sigma = 9.517 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3416 ± Constant = 3.156 0.7151 ± Mean = 136.1 0.5056 ± Sigma = 8.091 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3785 ± Constant = 3.497 0.6453 ± Mean = 131.8 0.4562 ± Sigma = 7.301 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.12 ± Constant = 19.59 0.1152 ± Mean = 63.99 0.08146 ± Sigma = 1.303 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.285 ± Constant = 21.1 0.1069 ± Mean = 59.68 0.07561 ± Sigma = 1.21 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.511 ± Constant = 23.2 0.09728 ± Mean = 60.91 0.06879 ± Sigma = 1.101 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.498 ± Constant = 23.08 0.09779 ± Mean = 59.55 0.06914 ± Sigma = 1.106 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.292 ± Constant = 21.17 0.1066 ± Mean = 62.16 0.07538 ± Sigma = 1.206 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.296 ± Constant = 21.21 0.1064 ± Mean = 60.12 0.07524 ± Sigma = 1.204 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6722 ± Constant = 5.837 1.125 ± Mean = 11.42 0.8522 ± Sigma = 8.476 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6683 ± Constant = 5.951 0.8031 ± Mean = 18.5 0.6225 ± Sigma = 8.431 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7905 ± Constant = 6.958 0.7742 ± Mean = 12.57 0.6118 ± Sigma = 7.234 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6068 ± Constant = 5.35 1.136 ± Mean = 14.22 0.882 ± Sigma = 9.516 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7188 ± Constant = 6.453 1.079 ± Mean = 10.75 0.8111 ± Sigma = 8.196 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 0.9539 ± Constant = 8.488 0.5692 ± Mean = 12.65 0.4434 ± Sigma = 5.924 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.61 ± Constant = 51.82 2.903 ± Mean = 1260 2.053 ± Sigma = 32.85 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.45 ± Constant = 50.35 2.988 ± Mean = 1387 2.113 ± Sigma = 33.81 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.272 ± Constant = 48.7 3.089 ± Mean = 1323 2.184 ± Sigma = 34.95 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.439 ± Constant = 50.24 2.994 ± Mean = 1361 2.117 ± Sigma = 33.88 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.075 ± Constant = 56.11 2.681 ± Mean = 1283 1.896 ± Sigma = 30.33 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.642 ± Constant = 52.12 2.887 ± Mean = 1278 2.041 ± Sigma = 32.66 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Apr 23 08:44:39 2002 - RAL - Module 20220170100042 Page 2 Run 88 Start Scan 106 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Apr 23 08:44:39 2002 - RAL - Module 20220170100042

Page 3 Run 88 Start Scan 106 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3422 ± Constant = 3.161 0.714 ± Mean = 134.8 0.5049 ± Sigma = 8.078 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3799 ± Constant = 3.509 0.6432 ± Mean = 131.3 0.4548 ± Sigma = 7.277 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3121 ± Constant = 2.875 0.7851 ± Mean = 130.6 0.5555 ± Sigma = 8.882 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3266 ± Constant = 3.016 0.7481 ± Mean = 131.4 0.529 ± Sigma = 8.464 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3565 ± Constant = 3.293 0.6852 ± Mean = 130.8 0.4845 ± Sigma = 7.753 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3515 ± Constant = 3.247 0.695 ± Mean = 128.7 0.4914 ± Sigma = 7.863 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.589 ± Constant = 23.91 0.09437 ± Mean = 59.47 0.06672 ± Sigma = 1.068 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.187 ± Constant = 20.2 0.1117 ± Mean = 59.32 0.079 ± Sigma = 1.264 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.287 ± Constant = 21.13 0.1068 ± Mean = 59.09 0.07553 ± Sigma = 1.209 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.426 ± Constant = 22.41 0.1007 ± Mean = 59.35 0.07121 ± Sigma = 1.139 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.029 ± Constant = 18.75 0.1204 ± Mean = 58.77 0.08512 ± Sigma = 1.362 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.653 ± Constant = 24.51 0.09209 ± Mean = 57.43 0.06511 ± Sigma = 1.042 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6785 ± Constant = 6.089 0.8849 ± Mean = 15.31 0.6997 ± Sigma = 8.572 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 0.9435 ± Constant = 8.464 0.5745 ± Mean = 12.94 0.4472 ± Sigma = 6.035 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 0.633 ± Constant = 5.897 1.472 ± Mean = 10.47 1.038 ± Sigma = 9.667 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7118 ± Constant = 6.297 0.962 ± Mean = 12.26 0.748 ± Sigma = 8.138 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 0.8512 ± Constant = 7.598 0.6729 ± Mean = 12.99 0.5307 ± Sigma = 6.745 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 0.728 ± Constant = 6.568 0.8937 ± Mean = 12.97 0.7016 ± Sigma = 8.093 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.532 ± Constant = 51.1 2.944 ± Mean = 1335 2.082 ± Sigma = 33.31 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.475 ± Constant = 50.58 2.975 ± Mean = 1370 2.103 ± Sigma = 33.65 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

6.693 ± Constant = 61.83 2.433 ± Mean = 1376 1.72 ± Sigma = 27.53 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.015 ± Constant = 46.33 3.247 ± Mean = 1365 2.296 ± Sigma = 36.74 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.547 ± Constant = 60.48 2.488 ± Mean = 1313 1.759 ± Sigma = 28.14 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.534 ± Constant = 51.12 2.943 ± Mean = 1335 2.081 ± Sigma = 33.3 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Apr 23 08:44:39 2002 - RAL - Module 20220170100042 Page 4 Run 88 Start Scan 106 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0