ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Apr 23 14:44:18 2002 - RAL - Module 20220170100042

Page 1 Run 88 Start Scan 142 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.2969 ± Constant = 2.741 0.8233 ± Mean = 139.7 0.5823 ± Sigma = 9.315 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3298 ± Constant = 3.046 0.7408 ± Mean = 136.9 0.5238 ± Sigma = 8.381 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3389 ± Constant = 3.131 0.7208 ± Mean = 134.3 0.5097 ± Sigma = 8.155 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.2905 ± Constant = 2.683 0.8411 ± Mean = 133.1 0.5948 ± Sigma = 9.516 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3404 ± Constant = 3.128 0.7214 ± Mean = 136.2 0.5104 ± Sigma = 8.162 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.377 ± Constant = 3.482 0.6481 ± Mean = 131.9 0.4582 ± Sigma = 7.332 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.189 ± Constant = 20.23 0.1116 ± Mean = 64.01 0.0789 ± Sigma = 1.262 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.166 ± Constant = 20.01 0.1128 ± Mean = 59.68 0.07974 ± Sigma = 1.276 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.604 ± Constant = 24.06 0.09381 ± Mean = 60.95 0.06633 ± Sigma = 1.061 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.62 ± Constant = 24.21 0.09323 ± Mean = 59.53 0.06592 ± Sigma = 1.055 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.346 ± Constant = 21.67 0.1041 ± Mean = 62.2 0.07364 ± Sigma = 1.178 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.234 ± Constant = 20.64 0.1093 ± Mean = 60.16 0.07731 ± Sigma = 1.237 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6697 ± Constant = 5.768 1.096 ± Mean = 11.74 0.8374 ± Sigma = 8.437 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6627 ± Constant = 5.921 0.8203 ± Mean = 18.25 0.6391 ± Sigma = 8.564 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7663 ± Constant = 6.762 0.8288 ± Mean = 12.41 0.6529 ± Sigma = 7.507 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6072 ± Constant = 5.284 1.082 ± Mean = 14.82 0.848 ± Sigma = 9.364 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7477 ± Constant = 6.531 0.9143 ± Mean = 11.54 0.7112 ± Sigma = 7.648 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 0.9257 ± Constant = 8.264 0.6007 ± Mean = 12.53 0.4713 ± Sigma = 6.164 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.497 ± Constant = 50.77 2.963 ± Mean = 1255 2.095 ± Sigma = 33.52 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.908 ± Constant = 54.58 2.757 ± Mean = 1386 1.949 ± Sigma = 31.19 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50

Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

6.008 ± Constant = 55.5 2.711 ± Mean = 1319 1.917 ± Sigma = 30.67 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.325 ± Constant = 49.19 3.058 ± Mean = 1366 2.163 ± Sigma = 34.6 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.59 ± Constant = 60.88 2.471 ± Mean = 1280 1.747 ± Sigma = 27.96 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.383 ± Constant = 49.73 3.025 ± Mean = 1276 2.139 ± Sigma = 34.23 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Apr 23 14:44:18 2002 - RAL - Module 20220170100042 Page 2 Run 88 Start Scan 142 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Apr 23 14:44:18 2002 - RAL - Module 20220170100042

Page 3 Run 88 Start Scan 142 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3397 ± Constant = 3.138 0.7192 ± Mean = 134.9 0.5086 ± Sigma = 8.137 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3796 ± Constant = 3.506 0.6436 ± Mean = 131.3 0.4551 ± Sigma = 7.282 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3135 ± Constant = 2.886 0.782 ± Mean = 130.6 0.5534 ± Sigma = 8.847 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3257 ± Constant = 3.009 0.7501 ± Mean = 131.4 0.5304 ± Sigma = 8.487 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3564 ± Constant = 3.292 0.6855 ± Mean = 130.8 0.4847 ± Sigma = 7.756 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3518 ± Constant = 3.241 0.6962 ± Mean = 128.8 0.4927 ± Sigma = 7.877 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.657 ± Constant = 24.55 0.09193 ± Mean = 59.48 0.065 ± Sigma = 1.04 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.245 ± Constant = 20.74 0.1088 ± Mean = 59.36 0.07693 ± Sigma = 1.231 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.274 ± Constant = 21.01 0.1074 ± Mean = 59.2 0.07597 ± Sigma = 1.216 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.52 ± Constant = 23.28 0.09695 ± Mean = 59.49 0.06855 ± Sigma = 1.097 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.047 ± Constant = 18.91 0.1193 ± Mean = 58.82 0.08439 ± Sigma = 1.35 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.545 ± Constant = 23.51 0.096 ± Mean = 57.51 0.06788 ± Sigma = 1.086 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6684 ± Constant = 6.003 0.9111 ± Mean = 15.26 0.7201 ± Sigma = 8.722 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 0.9268 ± Constant = 8.281 0.5855 ± Mean = 13.09 0.4559 ± Sigma = 6.12 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6391 ± Constant = 5.912 1.426 ± Mean = 10.53 1.014 ± Sigma = 9.503 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6954 ± Constant = 6.19 1.04 ± Mean = 11.87 0.7979 ± Sigma = 8.393 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 0.8676 ± Constant = 7.714 0.6483 ± Mean = 13.06 0.5098 ± Sigma = 6.566 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7034 ± Constant = 6.343 0.96 ± Mean = 12.84 0.7486 ± Sigma = 8.388 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.696 ± Constant = 52.62 2.859 ± Mean = 1328 2.022 ± Sigma = 32.35 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.454 ± Constant = 50.38 2.986 ± Mean = 1369 2.112 ± Sigma = 33.79 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50

Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.97 ± Constant = 55.15 2.728 ± Mean = 1371 1.929 ± Sigma = 30.86 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.709 ± Constant = 52.74 2.853 ± Mean = 1363 2.017 ± Sigma = 32.27 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50

Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.114 ± Constant = 56.48 2.664 ± Mean = 1315 1.883 ± Sigma = 30.14 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.137 ± Constant = 47.45 3.17 ± Mean = 1328 2.242 ± Sigma = 35.87 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Apr 23 14:44:18 2002 - RAL - Module 20220170100042 Page 4 Run 88 Start Scan 142 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0