ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Jul 26 15:51:49 2002 - RAL Page 1 Run 402 Scan 53 Module 0 (20220330200002) - Type Barrel_Module

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 20220330200002 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 20220330200002 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220330200002 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

1.05E-004

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220330200002 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

1.01E-005

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Jul 26 15:51:49 2002 - RAL Page 2 Run 402 Scan 53 Module 0 (20220330200002) - Type Barrel_Module

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220330200002 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

5.75E-005

0 20 40 60 80 100 120 140 880 890 900 910 920 930 940 Module 0 20220330200002 Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

930mA Typical

940mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 500 550 600 650 700 750 800 Module 0 20220330200002 Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

500mA Typical

780mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 Module 0 20220330200002 Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

6

5.25W Typical

6.30W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Jul 26 15:51:49 2002 - RAL Page 3 Run 402 Scan 53 Module 0 (20220330200002) - Type Barrel_Module

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1790 ENC 0 0.5 1 1.5 2 2.5 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1767 ENC 0 0.5 1 1.5 2 2.5 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1766 ENC 0 0.5 1 1.5 2 2.5 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1766 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1801 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1862 ENC 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1519 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1442 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1455 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1442 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1424 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1535 ENC