ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Jul 26 15:14:22 2002 - RAL

Page 1 Run 402 Start Scan 12 Stream 0 Module 0 (20220330200002) - Type Barrel_Module

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3494 ± Constant = 3.227 0.6993 ± Mean = 125.6 0.4945 ± Sigma = 7.912 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3644 ± Constant = 3.366 0.6704 ± Mean = 128.5 0.474 ± Sigma = 7.585 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3905 ± Constant = 3.607 0.6257 ± Mean = 123.5 0.4424 ± Sigma = 7.079 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3303 ± Constant = 3.047 0.7405 ± Mean = 126.1 0.5245 ± Sigma = 8.378 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3621 ± Constant = 3.345 0.6747 ± Mean = 125.1 0.4771 ± Sigma = 7.634 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3991 ± Constant = 3.686 0.6122 ± Mean = 123.9 0.4329 ± Sigma = 6.926 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.177 ± Constant = 20.11 0.1122 ± Mean = 53.52 0.07937 ± Sigma = 1.27 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.409 ± Constant = 22.25 0.1014 ± Mean = 54.44 0.07172 ± Sigma = 1.148 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.774 ± Constant = 25.63 0.08806 ± Mean = 52.41 0.06227 ± Sigma = 0.9963 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.377 ± Constant = 21.96 0.1028 ± Mean = 50.86 0.07268 ± Sigma = 1.163 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.545 ± Constant = 23.51 0.09598 ± Mean = 52.23 0.06786 ± Sigma = 1.086 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.516 ± Constant = 23.24 0.09709 ± Mean = 52.93 0.06865 ± Sigma = 1.098 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7558 ± Constant = 6.871 0.6806 ± Mean = 18.58 0.5142 ± Sigma = 7.48 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7308 ± Constant = 6.626 0.6992 ± Mean = 19.58 0.5254 ± Sigma = 7.688 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 0.747 ± Constant = 6.785 0.6921 ± Mean = 18.5 0.5249 ± Sigma = 7.581 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 0.6666 ± Constant = 6.113 0.7448 ± Mean = 25.04 0.5416 ± Sigma = 8.365 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7255 ± Constant = 6.625 0.6942 ± Mean = 21.06 0.5141 ± Sigma = 7.733 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 0.8126 ± Constant = 7.403 0.6261 ± Mean = 17.98 0.4685 ± Sigma = 6.931 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

4.688 ± Constant = 43.31 3.474 ± Mean = 1617 2.456 ± Sigma = 39.3 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

3.779 ± Constant = 34.91 4.31 ± Mean = 1576 3.047 ± Sigma = 48.76 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.359 ± Constant = 49.5 3.039 ± Mean = 1561 2.149 ± Sigma = 34.39 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.307 ± Constant = 39.78 3.782 ± Mean = 1580 2.674 ± Sigma = 42.78 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.984 ± Constant = 55.28 2.722 ± Mean = 1581 1.924 ± Sigma = 30.79 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.194 ± Constant = 47.98 3.135 ± Mean = 1576 2.217 ± Sigma = 35.47 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Jul 26 15:14:22 2002 - RAL Page 2 Run 402 Start Scan 12 Stream 0 Module 0 (20220330200002) - Type Barrel_Module

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Jul 26 15:14:22 2002 - RAL

Page 3 Run 402 Start Scan 12 Stream 1 Module 0 (20220330200002) - Type Barrel_Module

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.4033 ± Constant = 3.719 0.6069 ± Mean = 120 0.4293 ± Sigma = 6.866 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3836 ± Constant = 3.543 0.6369 ± Mean = 124.1 0.4503 ± Sigma = 7.206 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3511 ± Constant = 3.233 0.698 ± Mean = 122.3 0.494 ± Sigma = 7.897 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3404 ± Constant = 3.145 0.7176 ± Mean = 121.2 0.5074 ± Sigma = 8.119 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3483 ± Constant = 3.218 0.7013 ± Mean = 121.5 0.4959 ± Sigma = 7.935 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.3628 ± Constant = 3.352 0.6733 ± Mean = 119.6 0.4761 ± Sigma = 7.618 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25

Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.962 ± Constant = 27.36 0.08248 ± Mean = 51.98 0.05832 ± Sigma = 0.9332 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.173 ± Constant = 20.08 0.1124 ± Mean = 55.21 0.07948 ± Sigma = 1.272 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128

2.643 ± Constant = 24.42 0.09243 ± Mean = 52.36 0.06535 ± Sigma = 1.046 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.287 ± Constant = 21.12 0.1068 ± Mean = 54 0.07554 ± Sigma = 1.209 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.369 ± Constant = 21.89 0.1031 ± Mean = 52.8 0.07291 ± Sigma = 1.167 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.413 ± Constant = 22.29 0.1012 ± Mean = 51.93 0.07159 ± Sigma = 1.145 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 0.8227 ± Constant = 7.408 0.6324 ± Mean = 16.35 0.4819 ± Sigma = 6.843 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 0.8657 ± Constant = 7.727 0.655 ± Mean = 12.97 0.5159 ± Sigma = 6.619 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7004 ± Constant = 6.271 0.7537 ± Mean = 18.4 0.5796 ± Sigma = 8.04 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7482 ± Constant = 6.689 0.8575 ± Mean = 12.71 0.6746 ± Sigma = 7.795 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7155 ± Constant = 6.412 0.7856 ± Mean = 15.98 0.6177 ± Sigma = 8.025 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 128 0.7818 ± Constant = 7.071 0.6901 ± Mean = 15.89 0.5361 ± Sigma = 7.332 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50

Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.676 ± Constant = 52.43 2.87 ± Mean = 1559 2.029 ± Sigma = 32.47 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.209 ± Constant = 48.11 3.127 ± Mean = 1478 2.211 ± Sigma = 35.38 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128

5.895 ± Constant = 54.46 2.763 ± Mean = 1561 1.954 ± Sigma = 31.26 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.909 ± Constant = 45.35 3.318 ± Mean = 1493 2.346 ± Sigma = 37.54 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 6.104 ± Constant = 56.39 2.668 ± Mean = 1491 1.887 ± Sigma = 30.19 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.983 ± Constant = 46.03 3.268 ± Mean = 1552 2.311 ± Sigma = 36.98 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Jul 26 15:14:22 2002 - RAL Page 4 Run 402 Start Scan 12 Stream 1 Module 0 (20220330200002) - Type Barrel_Module

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0